Утверждено приказом ректора от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инструкция

по охране труда для мастера участка

(№62/2022)

Барнаул 2022

**1. Общие требования охраны труда**

1. К самостоятельной работе в качестве мастера допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр (освидетельствование) и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам работы, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, а также обучение правилам электробезопасности и проверку знаний правил электробезопасности в объеме должностных обязанностей с присвоение соответствующей группы допуска; обучение правилам пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей; обучение безопасным приемам выполнения работ и методам оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве.
2. Не реже одного раза в 6 месяцев мастер проходит повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда, не реже одного раза в год – очередную проверку знаний требований охраны труда, периодический медосмотр – в соответствии с законодательством РФ.
3. Работник, своевременно не прошедший соответствующий инструктаж по охране труда и ежегодную проверку знаний по охране труда, к работе не допускается.
4. Мастер обязан:
* соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
* соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
* соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом;
* уметь оказывать первую помощь пострадавшему, знать место нахождения аптечки, а также уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их нахождения;
* поддерживать порядок на рабочем месте;
* не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;
* знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам эксплуатации и наладки оборудования, приборов и устройств, в т.ч. общее устройство плетельных, мотальных машин и систем вентиляции;
* знать схемы, технические характеристики, конструктивные особенности, режимы эксплуатации оборудования;
* знать устройство и правила безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.
1. Во время работы на мастера могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
* падающие с высоты предметы и инструмент;
* повышенная температура промывочных растворов;
* повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;
* повышенные уровни шума на рабочем месте;
* движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;
* недостаточная освещенность рабочей зоны.
1. При передвижении по лестничным маршам работники должны:

• держаться за перила;

• не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;

• не перевешиваться через перила;

• не кататься на перилах;

• не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения.

1. Мастер должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими Нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).
2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.
3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, а также с истекшим сроком годности к применению не допускаются.
4. Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная работа, целей запрещается.
5. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его работы не допускается.
6. Курить разрешается только в специально отведенном и оборудованном для этого месте, принимать пищу разрешается в комнате отдыха и приема пищи. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
7. Запрещается употреблять в рабочее время алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества, а также находиться на рабочем месте или территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
8. Находясь на территории предприятия, необходимо быть внимательным, соблюдать осторожность в местах проезда автотранспорта, производства погрузочно-разгрузочных работ, при прохождении скользких участков во время гололеда, мест, где нависают ледяные наплывы.
9. Мастер должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:
* курить только в отведенных местах;
* не подходить с открытым огнем к газосварочному аппарату, газовым баллонам ЛВЖ, ГЖ и емкостям с пропиточным маслом;
* не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;
* знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
1. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.
2. Работник обязан немедленно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).
3. За несоблюдение требований настоящей инструкции работник может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

1. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы, привести ее в порядок так, чтобы не было свисающих концов, надеть спецобувь, волосы убрать под головной убор. Спецодежда должна быть соответствующих размеров и не стеснять движений. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
2. Переодеваться непосредственно на рабочем месте запрещается.
3. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность.
4. Установить последовательность выполнения операций.
5. Осмотреть свое рабочее место.
6. Включить в работу систему вентиляции.
7. Проверить наличие ограждений и предохранительных устройств.
8. Проверить наличие и комплектность противопожарных средств.
9. Проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку.
10. Убедиться, что рабочее место достаточно освещено.
11. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю. Приступить к работе только после их устранения и получения разрешения.

**3. Требования охраны труда во время работы**

1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.
2. Быть внимательным во время работы и не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
3. Контролировать правильное и безопасное выполнение работы персоналом.
4. Регулярно и тщательно проводить профилактический осмотр машин.
5. Снятие ограждений машин проводить только на остановленной машине и обесточенном электродвигателе.
6. Пользоваться только установленными проходами. Перелезать через машины и подлезать под них запрещается.
7. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.
8. Запрещается производить осмотр и ремонт электросетей, электроаппаратуры и электроустановок, замену электроламп, а также прикасаться к токоведущим частям и неизолированным проводам.
9. При заточке инструмента пользоваться защитным экраном или пользоваться защитными очками.
10. При наладке и ремонте машин:
* остановить машину, на пускатель вывесить плакат «не включать –работают люди»;
* тщательно проверить исправность отдельных деталей;
* не оставлять выступающих частей на открытых вращающихся деталях;
* производить тщательное крепление болтов;
1. Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями, снятыми деталями с вагона.
2. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.
3. Перед использованием приставных лестниц убедиться в ее исправности, проверить наличие на их тетивах инвентарного номера, даты следующего испытания, принадлежность цеху, наличие наконечников и стяжек, отсутствие сколов.
4. Перед пуском машины в работу предупредить окружающих условным сигналом.
5. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.
6. Не принимать пищу на рабочем месте.
7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.
8. В случае плохого самочувствия прекратить работу, отключить оборудование, поставить в известность руководство и обратиться к врачу.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

1. При возникновении аварийной ситуации, опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, покинуть опасную зону, сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю и принять меры к устранению аварийной ситуации.
2. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.
3. При обнаружении пожара или возгорания немедленно сообщить об этом сообщить руководству организации и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.п.), при необходимости вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112.
4. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112. По возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, или зафиксировать на фото или видео. Сообщить руководству и специалисту по охране труда.
5. В случае получения травмы работник должен прекратить работу, по возможности оказать себе первую помощь и поставить в известность непосредственного руководителя или попросить сделать это окружающих.
6. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю и обратиться в медицинское учреждение.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

1. Привести в порядок рабочее место, выключить освещение и вентиляцию.
2. Сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место.
3. Собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой.
4. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкаф гардеробной.
5. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.
6. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом.
7. Сообщить непосредственному руководителю о выполнении работы, а также об имевших место неполадках и принятых мерах.

**Разработал:**

Специалист по охране труда К.И. Блошкина

**Согласовано:**

Проректор по Б и ОВ О.Ю. Ильиных

Начальник УКБ Г.Л. Белозёров

Начальник ООТ, ПБ, ГОиЧС А.В. Чупин

Председатель первичной

профсоюзной организации О.С. Терновой

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

|  |
| --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |