Утверждено приказом ректора от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инструкция

по охране труда по содержанию и применению средств индивидуальных защиты

(№159/2022)

Барнаул 2022

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок применения, ухода, хранения и осмотра средств индивидуальной защиты рабочими и служащими на рабочих местах.

1.2. К средствам индивидуальной защиты относятся: специальная одежда, специальная обувь, каска защитная, подшлемник, диэлектрический коврик, респиратор, и т.д.

1.3. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также для защиты от неблагоприятных факторов, факторов окружающей среды или уменьшения воздействия этих факторов.

1.4. Средства индивидуальной защиты, как правило, применяются в тех случаях, когда воздействия опасных и вредных факторов нельзя исключить посредством конструктивных решений машин и оборудования, применяемой технологии, необходимой организации производства или средствами коллективной защиты.

1.5. Рабочие и служащие несут ответственность за нарушение требований инструкции и их последствий в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

**2. Порядок получения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты**

2.1. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты получаются со склада предприятия по требованию.

Требование на получение специальной защиты, специальной обуви оформляются в подразделении работающего, визируется в службе охраны труда и подписываются в бухгалтерии (материальный отдел) предприятия.

2.2. Работники предприятия обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно «Перечню СИЗ», утвержденному руководителем предприятия.

2.3. Такие средства индивидуальной защиты, как диэлектрический резиновый коврик, респиратор, защитный шлем, каска, если они не указаны в соответствующих нормах, но применение их предусмотрено правилами, нормами, инструкциями, могут выдаваться рабочим и служащим (в зависимости от характера и условий выполняемых ими работ) как дежурные.

2.4. Получаемые рабочими и служащими специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям их работы и обеспечивать безопасность труда.

2.5. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, получаемыми рабочими и служащими, являются собственностью предприятия и подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе в том же предприятии на другую работу, для которой получаемая специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.

2.6. Предприятие обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и обувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от рабочего или служащего. Такая замена осуществляется на основе соответствующего акта, составленного администрацией подразделения.

2.7. В случае пропажи или порчи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не зависящим от рабочих и служащих причинам, администрация предприятия обязана выдать им другую специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

2.8. Дежурная специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться рабочим и служащим только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами. В этих случаях специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность персонала.

Сроки носки дежурной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в каждом конкретном случае в зависимости от характера работы и условий труда рабочих и служащих устанавливаются администрацией предприятия.

При этом сроки носки дежурных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты не должны быть короче по сравнению со сроками носки таких же видов специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых в индивидуальное пользование в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами.

**3. Назначение и применение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты**

3.1. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты.

Ответственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы рабочие и служащие во время работы действительно пользовались выданными им специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты и не допускать к работе рабочих и служащих без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной специальной одежде, специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной защиты.

3.2. Диэлектрические коврики предназначены для защиты работающего от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги.

Все изолирующие защитные средства рассчитаны на применение их в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Использование этих защитных средств на открытом воздухе в сырую погоду (во время дождя, тумана, изморози) запрещается.

Перчатки резиновые предназначены для защиты рук от воздействия агрессивных веществ. Применяются при работе с кислотами, щелочами.

3.3. Респираторы газопылезащитные предназначены для защиты органов дыхания от воздействия промышленных вредных газов (паров) и аэрозолей (пыли, дыма и тумана), одновременно или раздельно присутствующих в воздухе.

При применении респиратора надеть респиратор на лицо так, чтобы подбородок и нос хорошо разместились внутри полумаски, расправить респиратор на лице и прижать концы носового зажима к носу.

Использование марки респиратора, не соответствующей области применения, строго воспрещается.

Запрещается использование респиратора для защиты от высокотоксичных, вредных примесей типа синильной кислоты, мышьяковистого и фтористого водорода, тетраэтилсвинца, а также веществ, которые в паро- и газообразном состоянии могут проникнуть в организм через кожу.

При появлении запаха вредных промышленных веществ под полумаской или затруднения дыхания необходимо заменить патроны.

3.5. Пользоваться защитными средствами, срок испытания которых истек, запрещается.

**4. Порядок осмотра и испытания спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты**

4.1. Перед началом работ, работники обязаны проверить и привести в порядок спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

Провести осмотр средств индивидуальной защиты на предмет наличия, комплектности и соответствия требованиям безопасности при производстве данного вида работ.

В случае обнаружения неисправностей, принять меры к их устранению. При невозможности устранить своими силами доложить руководителю работ.

4.2. Перед каждым применением перчаток и ковриков необходимо провести их визуальный осмотр. При осмотре особое внимание обращается на:

* целостность изделия (диэлектрические перчатки проверяют на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверяют наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев;
* наличие штампа, на котором указывается, для какого напряжения допустимо применение данного средства, дата следующего испытания.

Испытание диэлектрических перчаток производится 1 раз в полугодие специализированным предприятием.

4.3. При проведении осмотра защитных очков, необходимо обратить внимание на: целостность защитного стекла (отсутствие трещин, царапин); возможность фиксации (на голове, лице) СИЗ.

4.4. Перед эксплуатацией респиратора необходимо визуальным осмотром проверить наличие и исправность его частей:

* целостность полумаски (на отсутствие проколов и разрывов) путем растягивания и осмотра ее на свет;
* наличие и качество клапанов (они не должны быть порваны, деформированы и засорены). Клапаны вдоха должны свободно скользить по шпеньку при вдохе. Края клапана выдоха должны плотно прилегать к седловине;
* состояние сумки и оголовья (на целостность, наличие пряжек, пуговиц на сумке);
* правильность присоединения патрона с манжеткой к полумаске, обращая внимание на отсутствие подворотов полумаски на патрубке манжеты.

**5. Уход и хранение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты**

5.1. Администрация предприятия обязана организовать надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты. Своевременно осуществлять хим. чистку, стирку, ремонт специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

5.2. Для хранения выданных рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты администрация предприятия обязана предоставить в соответствии с требованиями санитарных норм специально оборудованные помещения (гардеробные).

5.3. Защитные средства из резины должны храниться в отапливаемом помещении, темном, сухом, при температуре от +30 С до +200 С с относительной влажностью воздуха 50-70 %.

5.4. Очки защитные следует содержать в чистоте и оберегать от механических повреждений.

При загрязнении стекол их необходимо протереть мягкой чистой тканью. По окончании работы очки следует уложить в коробку или футляр.

5.5. После рабочей смены респиратор необходимо подвергнуть чистке ватой, марлей или хлопчатобумажной тряпочкой. В случае необходимости трикотажный респиратор заменить на чистый, а грязный отдать в стирку.

Хранить респираторы в отдельных упаковках в специально отведенном сухом, чистом помещении; не допускать хранение их совместно с агрессивными веществами и органическими растворителями.

**6. Прочие вопросы, связанные с порядком применения, ухода, хранения и осмотра средств индивидуальной защиты**

6.1. Руководитель работ при выдаче рабочим и служащим таких других средств индивидуальной защиты, как респираторы, каски и др. должен проводить инструктаж рабочих и служащих по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

6.2. Руководитель работ обязан обеспечить регулярные в соответствии с установленными сроками носки испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, касок, ковриков и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей с понизившимися защитными свойствами. После проверки на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.

**Разработал:**

Специалист по охране труда К.И. Блошкина

**Согласовано:**

Проректор по Б и ОВ О.Ю. Ильиных

Начальник УКБ Г.Л. Белозёров

Начальник ООТ, ПБ, ГОиЧС А.В. Чупин

Председатель первичной

профсоюзной организации О.С. Терновой

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: | | | | |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |